byte offset = 0, bit offset = 7, bits available = 64
bits read: 5, result = 30
byte offset = 0, bit offset = 2, bits available = 59
bits read: 4, result = 10
byte offset = 1, bit offset = 6, bits available = 55
bits read: 6, result = 10
byte offset = 1, bit offset = 0, bits available = 49
bits read: 9, result = 357
byte offset = 3, bit offset = 7, bits available = 40
bits read: 9, result = 242
byte offset = 4, bit offset = 6, bits available = 31
bits read: 2, result = 0
byte offset = 4, bit offset = 4, bits available = 29
bits read: 1, result = 1
byte offset = 4, bit offset = 3, bits available = 28
bits read: 0, result = 0
byte offset = 4, bit offset = 3, bits available = 28
bits read: 25, result = 5320361
byte offset = 7, bit offset = 2, bits available = 3
exception: overflow reading bit stream
byte offset = 7, bit offset = 2, bits available = 3
bits read: 3, result = 3
byte offset = 8, bit offset = 7, bits available = 0

byte offset = 0, bit offset = 7, bits available = 64
bits read: 32, result = 4111820153
byte offset = 4, bit offset = 7, bits available = 32
bits read: 32, result = 310998347
byte offset = 8, bit offset = 7, bits available = 0

4111820153
4111820153
310998347

61
21
101

-1
-22
5
0
-39559

ch = f0, bit_offset = 2
ch = 00, bit_offset = 6
ch = 14, bit_offset = 0
ch = 14, bit_offset = 0
ch = 00, bit_offset = 7
f5 15 65

ch = 00, bit_offset = 6
ch = 00, bit_offset = 4
ch = 10, bit_offset = 3
ch = 48, bit_offset = 2
ch = 00, bit_offset = 7
79 12 89 75 4b

ch = 00, bit_offset = 7
ch = 00, bit_offset = 7
f5 15 65 79 12 89 75 4b

f0 ab

fa 49

done
